서안동농업협동조합

『2024년 특산자원 융복합기술지원사업 기계장치 구입 규격서 및 시방서』

2024. 07. 01.

서안동농업협동조합

1. 구매 물품 내역서

품 명		단위	수량	비고
구근류 브러시세척기(1식)	A-1. 구근류 세척기 (U형)	대	1	탈피/절단가공설비
	A-2. 호퍼 / 이송컨베어	대	1	탈피/절단가공설비
	A-3. 상승컨베어	대	1	탈피/절단가공설비
우엉, 연근슬라이서(1식)	A-8. 우엉 어슷절단기	대	1	탈피/절단가공설비
	A-10. 연근 슬라이스	대	1	탈피/절단가공설비
	A-11. 버킷 세척기	대	1	탈피/절단가공설비
	C-3-1. 원심탈수기	대	1	삼면 포장설비
	A-12. 탈수기 망 받침대	대	1	탈피/절단가공설비
농산물 채절단기(1식)	A-9. 우엉 채 절단기	대	1	탈피/절단가공설비
	B-5. 턴테이블	대	1	세척 및 가공설비
	A-13. 반자동 충진기	대	1	탈피/절단가공설비
	A-14. 턴테이블	대	1	탈피/절단가공설비
	A-16. 컨트롤 판넬	대	2	탈피/절단가공설비
열성형 진공포장기(1식)	C-3-2. 진공형 밴드실러 (날인)	대	1	반가공 포장설비
삼면접합포장기(1식)	C-2-1. 3면 포장기 투입컨베어	대	1	삼면 포장설비
	C-2-2. 3면 포장기	대	1	삼면 포장설비
	C-2-3. 3면 포장기 이송컨베어	대	1	삼면 포장설비
구근류(우엉)탈피기(1식)	A-4. 우엉탈피기	대	1	탈피/절단가공설비
	A-5. 3단 정선컨베어	대	1	탈피/절단가공설비
	A-6. 쓰레기 배출컨베어	대	1	탈피/절단가공설비
	A-7. 상승컨베어	대	1	탈피/절단가공설비
비닐포장기(실링)(1식)	C-3-1. 수직형 밴드실러 (날인)	대	1	반가공 포장설비
비닐포장기(부채꼴형)(1식)	C-1-1. 칼라 타이 결속기 (부채꼴)	대	1	일반 포장설비
	C-1-2. 칼라 타리 결속기 (일반형)	대	1	일반 포장설비
블렌처(데침기) (1식)	D-1. 데침기 (2단 바스켓형)	식	1	증숙설비
	D-2. 데침기 후드	식	1	증숙설비
	D-3. 전기 스팀 보일러	식	1	증숙설비
	D-4. 온수기	식	1	증숙설비
에어컴프레서(1식)	A-15. 에어컴프레셔	식	1	탈피/절단가공설비
금속검출기(1식)	C-3-3. 금속출기	대	1	반가공 포장설비
자동밴딩기(1식)	C-1-4. 박스 밴딩기	대	1	일반 포장설비
제함기(1식)	C-1-3. 반자동 하부 제함테이핑기	대	1	일반 포장설비
파우치프린터(1식)	C-3-4. 파우치 프린터	대	1	반가공 포장설비

2. 가공센터 도면

3. 개별 품목 시방서

가. 농산물 절단·세척·포장(반가공) 자동화설비

우엉(연근)을 탈피 및  세척하고 용도에 맞게 절단하고 탈수 및 포장하는 반

가공 자동화 설비로 모든 공정은 자동화설비로 설계 제작되어야 하며 일일

생산량에 따른 다양한 방법으로 운용이 가능하여야 하고 다양한 농산물에

적용이 될 수 있도록 절단 세척 방법이 적용되어야하고 특히 유통시 유통기

간을 연장 할 수 있는 다양한 방법을 제지하여야 한다.

실내에서 작업하는 만큼 소음과 분진이 적어야 하며 모든 공정이 haccp 적용하

작업이 가능하여야하고 생산량은 일일(8h) 6톤 이상 생산이 가능하여야 하고

청소가 간단하고 유지 관리가 용이하여야 한다.

나. 데침 설비 : 2단 데침기, 전기스팀 보일러, 온수기

우엉을 용도에 맞게 절단하여 데침기에 삶아서 찬물에 식힌 후 충진기에 의해서

포장하여 납품하는 설비로 내역서 및 시방서를 참고하여 방안을 제시할 것

1) 탈피부터 포장까지 자동화 공정이며 특히 포장과 절단 방법에 대해서는          자세한 방법과 설비를 제시하여야 한다.

2) 작업의 순서는 투입⇒브러쉬 세척살균⇒탈피기⇒정선⇒절단⇒탈수⇒포장             순으로 진행

3) 우엉 절단은 슬라이서, 어슷썰기, 채절단이 가능해야함

4) 주요 농산물은 : 연근, 우엉, 마 절단 및 포장

5) 다양한 포장 : 칼라타이 결속기, 3면 포장, 밴드실러 방법을 적용

6) 청소의 편리성과 위생을 위해서 각 공정별 발생하는 이물질은 하단           컨베어를 이용하여 이물질 처리실에서 다양한 방법으로 처리되어야 .

7) 효율적인 작업을 위해서 작업방법의 조절이 가능한 구조로 제작되어야

한다. (다양한 농산물과 절단 방법에 따른 효율적인 자동화설비 제안)

8) 모든 설비 및 컨베이어는 작업자의 편의성을 고려하여 제작되어야 함

9) 재질 및 구조

가) 구  성 : 속도조절용 모터, 베어링, 기어 외

나) 재  질 : STEEL, STS304, 외

다) 생산량 : 6톤/8hr

라) 제어방식 : 인버터 제어

9) 위 전 공정은 자동화 방식으로 HACCP에 적합해야 하며 전체 공정을

논스톱 방식으로 제작되어야 한다.

ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
A-1		구근류 세척기 (U형)	대	1
특징		회전하는 브러쉬와 세척수 스프레이를 이용하여 우엉, 연근 등의 구근류 표면을 세척 세척 완류 후 유/공압 실린더에 의해 자동으로 각도를 조절하여 배출 회전 속도를 인버터를 이용하여 조절하고 배출구 자동개폐 장치 부착
규격	타입	정/역 회전타잎의 U형의 배치된 하단 브러쉬와 세척수 스프레이
	크기	2,500(L) × 1,090(W) × 900(H)mm 브러쉬 : φ105*11개
	소용 동력	3Φ 380V, 1.5kw
	재질	Body / Casing part – SUS304, 브러쉬 - PVC
	기타	브러쉬 구동 : 체인 스프라켓 콘트롤 판넬 : 구근류 세척기, 호퍼/이송컨베어, 상승컨베어 제어
주의사항		장비의 설치 시운전후 1년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다. 공사 분기점 : 급수 / 에어 / 전기 Main 연결 작업 시운전 조건 : 원물 기준으로 2회 동작 Test 동등이상의 제품으로 대체하여 물품 납품 가능함

ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
A-2		호퍼/이송컨베어	대	1
특징		구근류 세척기에서 배출되는 원물을 저장하며 일정량으로 상승컨베어로 이송하는 호퍼 부착 이송컨베어
규격	타입	호퍼 부착형 벨트 컨베어
	크기	2,000(L) x 1,500(W) x 850(H)mm
	소용 동력	3Φ 380V 0.4kw
	재질	Frame / Body - STS 304, 벨트 - PVC
	기타	이송컨베어 : BELT
주의사항		장비의 설치 시운전후 1년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다. 시운전 조건 : 원물 기준으로 2회 동작 Test 동등이상의 제품으로 대체하여 물품 납품 가능함

ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
A-3		상승컨베어	대	1
특징		호퍼/이송컨베어에서 이송되어지는 구근류를 우엉탈피기의 투입용 작업대로 상승시켜 배출하는 컨베어
규격	타입	어태치 부착형 벨트 컨베어
	크기	2,000(L) × 700(W) x 1,200(H)mm
	소용 동력	3Φ 380V, 0.4kw
	재질	Body / Casing part – SUS304, BELT - PVC
	기타	이송컨베어 : BELT
주의사항		장비의 설치 시운전후 1년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다. 시운전 조건 : 원물 기준으로 2회 동작 Test 동등이상의 제품으로 대체하여 물품 납품 가능함

ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
A-4		우엉탈피기	대	1
특징		세척된 우엉의 표면을 탈피하는 방식으로 연근등 다양하게 사용
규격	타입	연속식 롤러 이송 컨베어 및 껍질 배출 컨베어 부착형
	크기	2,464(L) × 835(W)
	소용 동력	3Φ 380V, 3kw
	재질	Frame / Body / 펌프 – STS304, 벨트 - PES
	설비 구성	탈피기 본체 세척펌프 : 200LPM 껍질배출 컨베어 수조탱크 콘트롤판넬 : 우엉탈피기 / 쓰레기 배출컨베어 제어 및 3단 정선컨베어 제어반에 전원 공급
주의사항		장비의 설치 시운전후 1년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다. 공사 분기점 : 급수 / 전기 Main 연결 작업 시운전 조건 : 원물 기준으로 2회 동작 Test 동등이상의 제품으로 대체하여 물품 납품 가능함

ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
A-5		3단 정선컨베어	대	1
특징		탈피되어 배출되는 우엉의 뿌리, 꼭지 및 썩은 부분등을 제거하고 손질하여 각종 절단기로 보내고, 제거 이물질은 별도 이송
규격	타입	완제품 / 정선 / 이물질 컨베어의 3단으로 구성 / 도마 부탁형
	크기	4,000(L) x 1,200(W) x 1,200(H)mm
	소용 동력	3Φ 380V 1kw
	재질	Frame / Body - STS 304, 벨트 - PVC
	기타	정선용 도마작업대 및 도마 2단 컨베어 인버터 속도 제어 콘트롤판넬 : 3단 정선컨베어 제어
주의사항		장비의 설치 시운전후 1년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다. 시운전 조건 : 원물 기준으로 2회 동작 Test 동등이상의 제품으로 대체하여 물품 납품 가능함

ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
A-6		쓰레기 배출컨베어	대	1
특징		우엉 탈피기와 정선컨베어 배출되는 쓰레기를 배출
규격	타입	벨트 컨베어
	크기	2,800(L) × 400(W) x 1,600(H)mm
	전압/전력	3φ x 380V x 0.4kw
	재질	Body / Casing part – STS304, BELT-PVC
	기타	이송컨베어 : 어태치 부착형 BELT
주의사항		장비의 설치 시운전후 1년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다. 시운전 조건 : 원물 기준으로 2회 동작 Test 동등이상의 제품으로 대체하여 물품 납품 가능함

ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
A-7		상승컨베어	대	1
특징		3단 정선 컨베어에서 배출되는 우엉을 절단기로 일정량 공급
규격	타입	벨트 컨베어
	크기	2,200(L) × 300(W) x 1,100(H)mm
	전압/전력	3φ x 380V x 0.2kw
	재질	Body / Casing part – STS304, BELT-PVC
	기타	이송컨베어 : 어태치 부착형 BELT
주의사항		장비의 설치 시운전후 1년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다. 공사 분기점 : 전기 Main 연결 작업 시운전 조건 : 원물 기준으로 2회 동작 Test 동등이상의 제품으로 대체하여 물품 납품 가능함

ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
A-8		우엉 어슷절단기	대	1
특징		투입되는 우엉을 일정한 두께로 어슷썰기 45도
규격	타입	투입구로 원물 수동 투입
	크기	520(L) × 400(W) × 1,030(H)mm
	전압/전력	1Φ 220V, 0.12kw
	재질	Frame / Body - STS 304
	기타	투입구를 칼과 밀착시켜 손실 최소화
주의사항		장비의 설치 시운전 후 1년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 발주처와 협의에 따라 일부 변동될 수 있다. 공사 분기점 : 전기 Main 연결 작업 시운전 조건 : 원물 기준으로 2회 동작 Test 동등이상의 제품으로 대체하여 물품 납품 가능함

ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
A-9		우엉 채 절단기	대	1
특징		투입되는 우엉을 일정한 두께로 고속 채 절단
규격	타입	호퍼에 우엉투입 및 절단후 하단 이송컨베어를 통해 세척수조로 투입 물공급장치 (갈변방지 및 윤활)
	크기	1,170(L) × 930(W) × 1,940(H)mm : 배출컨베어 포함
	전압/전력	1Φ 220V, 0.75kw
	재질	Frame / Body - STS 304
	기타	처리능력 : 60slices/min
주의사항		장비의 설치 시운전 후 1년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 발주처와 협의에 따라 일부 변동될 수 있다. 공사 분기점 : 전기 Main 연결 작업 시운전 조건 : 원물 기준으로 2회 동작 Test 동등이상의 제품으로 대체하여 물품 납품 가능함

ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
A-10		연근 슬라이스	대	1
특징		투입되는 연근을 고속으로 얇게 절단
규격	타입	수평회전 칼날, 하단 이송컨베어를 통해 세척수조로 투입
	크기	1,870(L) × 765(W) × 1,231(H)mm
	소료 동력	1Φ 220V, 1kw
	재질	Frame / Body - STS 304, 벨트 – PVC
	기타 (구성)	절단 두께 : 1~10mm
주의사항		장비의 설치 시운전 후 1년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 발주처와 협의에 따라 일부 변동될 수 있다. 공사 분기점 : 전기 Main 연결 작업 시운전 조건 : 원물 기준으로 2회 동작 Test 동등이상의 제품으로 대체하여 물품 납품 가능함

ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
A-11		세척기	대	1
특징		절단된 우엉을 세척하는 수조로 버블과 수압에 의해 세척 이송한다
규격	타입	사각 수조에 상승 컨베어 및 버블 및 펌프 수압
	크기	3,000(L) × 1,200(W) × 900(H)mm (컨베어 포함)
	소료 동력	3Φ 380V, 3.5kw
	재질	Frame / Body - STS 304, TOP CHAIN – PE, 컨트롤 판넬
	기타 (구성)	필터 : 1mm
주의사항		장비의 설치 시운전 후 1년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 발주처와 협의에 따라 일부 변동될 수 있다. 공사 분기점 : 전기 Main 연결 작업 시운전 조건 : 원물 기준으로 2회 동작 Test 동등이상의 제품으로 대체하여 물품 납품 가능함

ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
A-12		탈수기 망 받침대	대	1
특징		위생적인 연속 작업을 위해 세척된 우엉을 효율적으로 받기위한 작업대
규격	타입	조절좌를 통한 높이 조절형식
	크기	1,000(L) × 800(W) × 500(H)mm
	소료 동력	없음
	재질	Frame / Body - STS 304
주의사항		장비의 설치 시운전 후 1년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 발주처와 협의에 따라 일부 변동될 수 있다. 공사 분기점 : 전기 Main 연결 작업 시운전 조건 : 원물 기준으로 2회 동작 Test 동등이상의 제품으로 대체하여 물품 납품 가능함

ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
A-13		반자동 충진기	대	1
특징		포장지에 계량된 우엉에 간수 및 고형물을 투입하는 충진기
규격	타입	주 구동 모터 : 후지 서보모터 모너펌프 모터, 교반장치
	크기	800(L) × 600(W) × 1,850(H)mm
	소료 동력	1Φ 380V, 205kw
	재질	Frame / Body - STS 304
	기타 (구성)	충진량 : 300~700g 충진속도 : 분당 4∼6EA 충진 탱크 : 80L
주의사항		장비의 설치 시운전 후 1년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 발주처와 협의에 따라 일부 변동될 수 있다. 공사 분기점 : 전기 Main 연결 작업 시운전 조건 : 원물 기준으로 2회 동작 Test 동등이상의 제품으로 대체하여 물품 납품 가능함

ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
A-14		턴테이블	대	1
특징		제품을 포장하기 위해 임시 보관하는 버퍼
규격	타입	원형 회전 테이블 / 속도 조절을 위한 인버터 부탁
	크기	1,500(φ) x 600(H)mm
	전압 /전력	3Φ 380V 0.4kw
	재질	Frame / Body - STS 304
	기타	충격방지 패드 부착
주의사항		장비의 설치 시운전후 1년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다. 공사 분기점 : 전기 Main 연결 작업 시운전 조건 : 원물 기준으로 2회 동작 Test 동등이상의 제품으로 대체하여 물품 납품 가능함

ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
A-15		스크류 콤프레셔	식	1
특징		압축공기 생성
규격	타입	스크류 압축기
	크기	용량 : 10마력
	전력/전압	3φ x 380V x 10kw
	재질	리시버 탱크 - SS400
	기타	냉동식 에어 드라이어 에어 리시버 탱크 (산업안전공단 검사필)
주의사항		장비의 설치 시운전후 1년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다. 공사 분기점 : 전기 Main 연결 작업, 에어 공급 Main 연결 작업 시운전 조건 : 원물 기준으로 2회 동작 Test 동등이상의 제품으로 대체하여 물품 납품 가능함

ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
A-16		컨트롤 판넬	식	2
특징		연근 세척 자동화설비 제어
규격	타입	연동 / 단동 제어
	크기	800(L) × 700(W) × 200(D)mm
	전력/전압	Body / Casing part - PVC
	재질	냉각팬 고정 프레임
	기타	장비의 설치 시운전후 1년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다. 공사 분기점 : 전기 Main 연결 작업 시운전 조건 : 원물 기준으로 2회 동작 Test 동등이상의 제품으로 대체하여 물품 납품 가능함
주의사항		장비의 설치 시운전후 1년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다. 공사 분기점 : 전기 Main 연결 작업, 에어 공급 Main 연결 작업 시운전 조건 : 원물 기준으로 2회 동작 Test 동등이상의 제품으로 대체하여 물품 납품 가능함

ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
B-5		턴테이블	대	1
특징		제품을 포장하기 위해 임시 보관하는 버퍼
규격	타입	원형 회전 테이블 / 속도 조절을 위한 인버터 부탁
	크기	1,500(φ) x 600(H)mm
	전압 /전력	3Φ 380V 0.4kw
	재질	Frame / Body - STS 304
	기타	충격방지 패드 부착
주의사항		장비의 설치 시운전후 1년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다. 공사 분기점 : 전기 Main 연결 작업 시운전 조건 : 원물 기준으로 2회 동작 Test 동등이상의 제품으로 대체하여 물품 납품 가능함

ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
C-1-1		칼라타이 결속기 (부채꼴)	대	1
특징		부채꼴 형식으로 매듭이 완료되어 포장되는 기계
규격	타입	공압식
	크기	500(L) × 570(W) × 1,032(H)mm
	전압/ 전력	Air : MAX 5Kg/㎠
	재질	Frame / Body – STEEL 도장, 주름판 - 플라스틱
	기타 (구성)	칼라타이 철끈 사용 작업자가 필요에 의한 필름 포장지를 동작 부위에 올려놓고,작동발판의 신호에 의해 기계동작이 2초안에 완료
주의사항		장비의 설치 시운전후 1년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다. 공사 분기점 : 에어 Main 연결 작업 시운전 조건 : 원물 기준으로 2회 동작 Test 동등이상의 제품으로 대체하여 물품 납품 가능함

ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
C-1-2		칼라타이 결속기 (일반형)	대	1
특징		다양한 종류의 비닐백 포장용
규격	타입	탁상형, 결속폭 10mm
	크기	520(L) × 180(W) × 280(H)mm
	전압/ 전력	1Φ 220V
	재질	Frame / Body – STEEL 도장
	기타 (구성)	칼라타이 철끈사용 칼날이 견고하며 불량률이 적음 Breaking System으로 타이의 공급속도가 일정 트위스팅 헤드가 얕고 넓어서 대용량의 봉지 포장 작업도 가능
주의사항		장비의 설치 시운전후 1년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다. 공사 분기점 : 전기 Main 연결 작업 시운전 조건 : 원물 기준으로 2회 동작 Test 동등이상의 제품으로 대체하여 물품 납품 가능함

ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
C-1-3		반자동 하부 제함 테이핑기	대	1
특징		박스 상부 자동접지 후 상부, 하부 테이핑 기계
규격	타입	실린더 접지 타입, 긴박스 800mm 이상도 사용이 가능
	크기	1,520(L) x 970(W) × 1,780(H)mm
	전압/전력	3Φ 220V 0.4Kw Air : 5~7kg/㎠
	재질	Frame / Body – STEEL 도장
	기타 (구성)	박스 폭/높이 조절 : 핸들 TYPE 사용박스 : W250~500 x L200~600 x H120~500 SIDE BELT 타입 구동방식 사용 Tape 폭 : W50mm 생산속도 : 8~12 BOX/min
주의사항		장비의 설치 시운전후 1년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다. 공사 분기점 : 전기 Main 및 Air Main 연결 작업 시운전 조건 : 원물 기준으로 2회 동작 Test 동등이상의 제품으로 대체하여 물품 납품 가능함

ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
C-1-4		박스 밴딩기	대	1
특징		박스등 포장물을 제품 상판에 올려놓고 풋스위츠를 밟거나 스위치를 통해 자동으로 밴딩하는 기계
규격	타입	고상형
	크기	655(L) × 1650(W) × 1700(H)mm
	전압/ 전력	1Φ 220V, 3Φ 380V
	재질	Frame / Body – STEEL 도장
	기타 (구성)	P.P BAND 사용 (9mm, 12mm, 15mm, 18mm) ARCH SIZE : W850 X L600 가열접착 : 히팅방식
주의사항		장비의 설치 시운전후 1년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다. 공사 분기점 : 전기 Main 연결 작업 시운전 조건 : 원물 기준으로 2회 동작 Test 동등이상의 제품으로 대체하여 물품 납품 가능함

ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
C-2-1		삼면포장 투입 컨베이어	대	1
특징		제품 공급 컨베이어
규격	타입	구동 컨베이어
	크기	2320(L) × 560(W) × 800(H)mm
	전압/ 전력	1Φ 220V 0.15kw
	재질	Frame / Body – STEEL 2T, 벨트-PVC 2T
	기타 (구성)	스피드 컨트롤러 속도 : 최소 0 M/Min. ~ 25M/Min.
주의사항		장비의 설치 시운전후 1년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다. 공사 분기점 : 전기 Main 연결 작업 시운전 조건 : 원물 기준으로 2회 동작 Test 동등이상의 제품으로 대체하여 물품 납품 가능함

ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
C-2-2		삼면 포장기	대	1
특징		수평 삼면 하향식 자동길이 조정 및 자동 천공 4구
규격	포장 규격	폭 20~150 x 길이80~320 x 높이10~200
	크기	2000(L) × 855(W) × 1430(H)mm
	전압/전력	3Φ 380V 2kw Air : 5~7kg/㎠
	재질	Frame / 스테인레스 또는 도장
	기타 (구성)	터치스크린 화면표시 (필름길이 및 카운터, 기계속도) 필름 전,후 보정 컨트롤 적용, 필름 롤러 텐션 및 브레이크 장치 부착 조절식 포머 부착 각도 조절용 가이드롤러 부착
주의사항		장비의 설치 시운전후 1년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다. 공사 분기점 : 전기 Main 연결 작업 시운전 조건 : 원물 기준으로 2회 동작 Test 동등이상의 제품으로 대체하여 물품 납품 가능함

ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
C-2-3		삼면포장기 이송 컨베이어	대	1
특징		제품 이송 컨베이어
규격	타입	구동 컨베이어
	크기	2000(L) × 450(W) × 600(H)mm
	전압/ 전력	1Φ 220V 0.15kw
	재질	Frame / Body – STEEL 2T, 벨트-PVC
	기타 (구성)	스피드 컨트롤러 속도 : 최소 0 M/Min. ~ 25M/Min.
주의사항		장비의 설치 시운전후 1년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다. 공사 분기점 : 전기 Main 연결 작업 시운전 조건 : 원물 기준으로 2회 동작 Test 동등이상의 제품으로 대체하여 물품 납품 가능함

ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
C-3-1		원심 탈수기	대	1
특징		절단된 우엉을 세척후 물기를 제거하는 설비
규격	타입	원물의 특성에 따라 속도 조절과 시간 조절식
	크기	930(L) × 630(W) × 870(H)mm
	전압/ 전력	3Φ 380V 1.5kw
	재질	Frame / Body – STS304 , 탈수망-PE
	기타 (구성)	스피드 컨트롤러
주의사항		장비의 설치 시운전후 1년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다. 공사 분기점 : 전기 Main 연결 작업 시운전 조건 : 원물 기준으로 2회 동작 Test 동등이상의 제품으로 대체하여 물품 납품 가능함

ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
C-3-2		수직형 밴드실러	대	1
특징		모든 열가소성 필름을 연속식으로 가열하여 접착
규격	타입	날인기 부착
	크기	530(L) × 1450(W) × 1170~1570(H)mm
	전압/전력	1Φ 220V, 1P, 2.5kw
	재질	Frame / Body – STEEL 도장, 벨트 – PVC (FDA승인 위생벨트)
	기타 (구성)	독일제 센서, 자동 카운터기 부착 비상정지 스위치 및 누전차단기 부착
주의사항		장비의 설치 시운전 후 1년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 발주처와 협의에 따라 일부 변동될 수 있다. 공사 분기점 : 전기 Main 연결 작업 시운전 조건 : 원물 기준으로 2회 동작 Test 동등이상의 제품으로 대체하여 물품 납품 가능함

ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
C-3-3		진공 노즐식 밴드실러	대	1
특징		필름에 제품을 담은 후 필름내부 잔류공기를 완전히 제거 후 접착하여 유통기한을 늘려주는 기계
규격	타입	날인기부착
	크기	800(L) ×1450(W) ×1200(H)mm
	전압/전력	1Φ 220V, 1P, 2.5kw
	재질	Frame / Body – STEEL 도장, 벨트 – PVC (FDA승인 위생벨트)
	기타 (구성)	독일제 부쉬 펌프 (1HP) 독일제 센서, 자동카운터기 부착 비상정지 스위치 및 누전차단기 부착
주의사항		장비의 설치 시운전후 1년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다. 공사 분기점 : 전기 Main 연결 작업 시운전 조건 : 원물 기준으로 2회 동작 Test 동등이상의 제품으로 대체하여 물품 납품 가능함

ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
C-3-4		금속검출기	대	1
특징		제품 출하전에 제품내의 금속 유입여부 확인
규격	타입	벨트 컨베어
	크기	1,200(L) x 750(W) x 800(H)mm
	전압 /전력	1Φ 220V 0.5kw
	재질	Frame / Body - STS 304, 벨트 - PVC
	기타	경광등 / 부저 / 금속검출시 컨베어 자동 정지
주의사항		장비의 설치 시운전후 1년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다. 공사 분기점 : 전기 Main 연결 작업 시운전 조건 : 원물 기준으로 2회 동작 Test 동등이상의 제품으로 대체하여 물품 납품 가능함

ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
C-3-5		파우치 날인기	대	1
특징		탁상형 파우치 자동 날인
규격	타입	열전사 / 리본
	인쇄 능력	인쇄 속도 : 50장/분 (대상물 300mm 길이 기준) 인쇄 : 폭 107 x 길이 125mm
	전압/전력	1Φ 220V 1kw Air : 5~7kg/㎠
	재질	Frame / Body – STEEL
	기타 (구성)	자동모드시 풋스위치를 한번만 눌러도 셋팅속도와 프레스 강도로 상하작동 (자동/반자동 스위치 선택) 소비기한,유통기한등 날짜를 최대 3열 날인 가능 압착시간(프레스타임),속도조절,온도조절 및 생산수량확인가능 카운터, 비상정지 기능
주의사항		장비의 설치 시운전후 1년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다. 공사 분기점 : 전기 Main 연결 작업 시운전 조건 : 원물 기준으로 2회 동작 Test 동등이상의 제품으로 대체하여 물품 납품 가능함

ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
D-1		데침기	대	1
특징		바스켓에 담겨진 원물을 2단으로 데침 세척기로도 사용 가능하도록 제작 다양한 농산물 적용 가능하도록 시간 및 온도 조절이 가능
규격	타입	스팀 승온 및 외부 50t 보온
	크기	2,500(L) x 1,400(W) x 1,038(H)mm
	소요 동력	3φ x 380V x 5kw Air : 5~7kg/㎠
	재질	STS304
	기타	바스켓 용량 : 150L 보온 : R/W 50t + SUS 마감
주의사항		장비의 설치 시운전후 1년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다. 공사 분기점 : 전기 Main 연결 작업, 스팀 및 급수 Main 연결 작업 시운전 조건 : 원물 기준으로 2회 동작 Test 동등이상의 제품으로 대체하여 물품 납품 가능함

ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
D-2		데침기 후드	대	1
특징		데침기에서 나오는 수증기를 외부로 배출하기 위해 포집
규격	타입	사각형 콘타잎
	크기	2,500(L) x 1,400(W)mm
	소요 동력	없음
	재질	STS304
	기타	배기 덕트 제외 (별도 시공)
주의사항		장비의 설치 시운전후 1년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다. 시운전 조건 : 원물 기준으로 2회 동작 Test 동등이상의 제품으로 대체하여 물품 납품 가능함

ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
D-3		전기 스팀 보일러	대	1
특징		전기 전기 보일러
규격	타입	온도 자동 설정 전극식 수위 제어
	용량	107kg/hr * 10kg/㎠
	소요 동력	3φ x 380V x 85kw
	안전 장치	저수위졍보/차단, 과열방지기, 자동압력차단, 수동방력개방
	구성	보일러 본체 자동정수기 자동약주기 : 50L 급수탱크 : STS304 100L
주의사항		장비의 설치 시운전후 1년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다. 공사 분기점 : 전기 Main 연결 작업, 스팀 및 급수 Main 연결 작업 시운전 조건 : 원물 기준으로 2회 동작 Test 동등이상의 제품으로 대체하여 물품 납품 가능함

ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
D-4		온수기	대	1
특징		전기 온수 보일러
규격	타입	온도 자동 설정
	크기	저장용량 : 1톤
	전력/전압	3φ x 380V x 8.5kw
	재질	접액부 - STS304
	기타	안전변 공인인증제품
주의사항		장비의 설치 시운전후 1년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다. 공사 분기점 : 전기 Main 연결 작업, 온수 및 급수 Main 연결 작업 시운전 조건 : 원물 기준으로 2회 동작 Test 동등이상의 제품으로 대체하여 물품 납품 가능함

다. 배관 설비

농산물의 신선한 상태를 유지하기 위하여 사용되는 냉각수를 공급하는 배관설비로

위생적인 관로를 사용하게 된다.

1) 방 식: 나선형 파이프의 조립 방식.

2) 구 성: STS 배관용 파이프 및 STS 부속 자재로 구성.

3) 재질 및 규격: STS304 배관용 파이프/부속자재, 15A, 20A 사용.

라. 기  타

1) 설치, 시운전검사

2) 기술지원 및 수요기관 요원 교육

3) 예비품, 소모품 공급

4) 작업자 및 기기 보호 시설

5) 기타 선별시설에 관한 추가 제안 사항

마. 사후관리 및 사용자교육

1) 사후관리는 설치 후 1년간 무상으로 한다.

2) 사용자의 기계습득을 원활히 하기 위하여 설비업체는 사용자의 사전교육

및 설비 후 일정기간 인원을 배치하여 애로사항 등을 청취하고 문제점을

즉시 조치하여야 한다.

바. 검사 및 검수

※ 절단기, 세척기 설비의 납품 및 성능을 검증하기 위하여 아래의 사항을 검사함.

※ 성능검사는 발주처에서 위임한 대리인에 의하여 실시 할 수 있음.

1) 성능검사 : 설치 완료된 절단기, 세척기 시스템의 성능을 평가하기 위하여         계약자는 공인된 외부기관(국립농업과학원, 농업기술실용화재단 등)에          의뢰하여 성능검사를 실시할 수 있다.

• 검사항목 : 성능검사

• 검사기준 : 농업기계화촉진법 제 9조, 농업기계화촉진법 시행규칙 제

4조의 규정(농업기술실용화재단)

• 완료기준 : 검사기준에 충족되어야 하다

2) 설치 전 공장검수 : 물품 반입 전에 검수원이 계약자의 공장을 방문하여

사용자재, 부품, 조립상태 등을 점검하여 제안한 내역과 사이 여부 검수

3) 완료 검수 : 납품 물품내역이 정상적으로 납품, 조립 완료 여부 검수

4) 시운전 검수 : 납품 조립이 완료 된 후 실제 원물을 투입하여 정상적으로

작동되고, 계약 기준에 상이 여부를 검수한다.

• 검수기준

- 전체적인 공정의 처리량

- 각 구성 장비의 작동 안정성

5) 시운전을 위한 원물은 계약자의 비용으로 준비해야 한다. (원물은 공급)

사. 사후관리(A/S) 계획 및 방법

1) 사후관리는 설치 후 1년간 무상으로 한다.

2) 사용자의 기계습득을 원활히 하기 위하여 설비업체는 사용자의 사전교육

및 설비 후 일정기간 인원을 배치하여 애로사항 등을 청취하고 문제점을

즉시 조치하여야 한다.

아. 기타사항

1) 농가 정산프로그램 (농가별, 일자별 정산기능) : 발주처와 협의 후 결정

2) 시운전 및 성능검사

3) 기술지원 및 수요처 요원 교육계획 및 방법

4) 예비품, 소모품 및 특수공구 공급방안

5) 작업자 및 기기 보호시설

6) 배치도에 따라 탈피시스템을 설치하기 위해 필요한 건물 보완 사항

7) 기타 탈피 시설에 관한 다른 문제점이 발생할 경우 발주처와 협의하여

조치한다.